{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Cat N  Carrossage uniforme","Cat N  Carrossage non uniforme"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":9,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Cat N  Carrossage uniforme","index":0,"n_rows":52,"n_cols":9,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,255],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[13,1,13,3],[13,5,13,6],[27,1,27,2],[29,0,29,5],[30,1,30,3],[36,1,36,3],[47,1,47,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["VÉHICULE DE CATÉGORIE N\nCALCUL DE RÉPARTITION DES CHARGES UNIFORME"]
[]
["Ne remplir que les cases grisées"]
[]
[null,"Demandeur"]
[null,"Véhicule :   marque"]
[null,"                  type"]
[null,"                  VIN"]
[null,"                  Immatriculation"]
[null,"                  Date de mise en circulation (jj/mm/aaaa)"]
[null,"Date"]
[null,"Signature"]
[]
[null,"CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE",null,null,null,"Détermination du poids à vide en ordre de marche"]
[null,"Masse maximale techniquement autorisée","MMTA",null,null,"Pesée avant"]
[null,"Poids total autorisé en charge ","PTAC",null,null,"Pesée arrière"]
[null,"Poids à vide en ordre de marche sur l’essieu avant","PV.AV",{"$error":"#DIV/0!"},null,"Volume carburant"]
[null,"Poids à vide en ordre de marche sur l’essieu arrière","PV.AR",{"$error":"#DIV/0!"},null,"Type carburant GO ou ES","GO"]
[null,"Poids à vide en ordre de marche","PV.Total = PV.AV+PV.AR",{"$error":"#DIV/0!"},null,"Densité carburant",0.84]
[null,"Charge maximale autorisée sur l’essieu avant","Pmax.AV",null,null,"Distance carburant par rapport à l’essieu avant"]
[null,"Charge maximale autorisée sur l’essieu arrière","Pmax.AR",null,null,"Taux remplissage réservoir carburant lors de la pesée"]
[null,"Nombre de passagers y compris conducteur","N",null,null,"Volume AdBlue"]
[null,"Empattement","E",null,null,"Densité AdBlue",1.09]
[null,"Charge maximale autorisée au point d’attelage",null,null,null,"Distance AdBlue par rapport à l’essieu avant"]
[null,"Distance du point d’attelage à l’axe de l’essieu arrière",null,null,null,"Taux remplissage réservoir AdBlue lors de la pesée"]
[null,"Longueur de la zone de cargaison",null,null,null,null,"AV","AR","Total"]
[null,"Porte-à-faux arrière utile",null,null,null,"Masse carburant manquant",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0]
[null,"Distance du centre de gravité du chargement à l'essieu arrière",null,0,null,"Masse AdBlue manquant",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0]
[null,"Charge utile",null,{"$error":"#DIV/0!"},null,"Poids à vide avec carburant et AdBlue complet",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[0]
[null,"RÉPARTITION DE LA MASSE DES OCCUPANTS"]
[null,"Occupants","Distance par rapport à l’essieu avant (m)","Nombre d’occupants"]
[null,"rangée de sièges n°1"]
[null,"rangée de sièges n°2"]
[null,"rangée de sièges n°3"]
[]
[null,"RECEVABILITÉ EN CATÉGORIE N SELON 2007/46 Annexe II partie A §3 ou 2018/858 Annexe 1 Partie A §3"]
[null,null,"Valeur","Critère"]
[null,"Nombre de places :",0,7]
[null,"Charge utile :",{"$error":"#DIV/0!"},100]
[null,"Longueur minimale de la zone de cargaison :",0,0]
[]
[null,"Masse à vide",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"Passagers",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"Attelage",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"Chargement",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[]
[null,"VÉRIFICATION DES CHARGES MAXIMALES",null,null,"Critère"]
[null,"Masse totale",0,0,0]
[null,"Charge sur l’essieu avant",0,0,0]
[null,"Charge sur l’essieu arrière",0,0,0]
[null,"Répartition de charge sur l’avant",0,0,"30 % | 20 %"]

{"sheet":"Cat N  Carrossage non uniforme","index":1,"n_rows":70,"n_cols":8,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,8],[2,0,2,255],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[13,1,13,3],[13,4,13,5],[30,1,30,3],[35,0,35,5],[36,1,36,3],[42,1,42,4],[42,6,42,8],[43,1,45,2],[65,2,65,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["VÉHICULE DE CATÉGORIE N\nCALCUL DE RÉPARTITION DES CHARGES NON UNIFORME"]
[]
["Ne remplir que les cases grisées"]
[]
[null,"Demandeur"]
[null,"Véhicule :   marque"]
[null,"                  type"]
[null,"                  VIN"]
[null,"                  Immatriculation"]
[null,"                  Date de mise en circulation (jj/mm/aaaa)"]
[null,"Date"]
[null,"Signature"]
[]
[null,"CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE",null,null,"Détermination du poids à vide en ordre de marche"]
[null,"Masse maximale techniquement autorisée","MMTA",null,"Pesée avant"]
[null,"Poids total autorisé en charge ","PTAC",null,"Pesée arrière"]
[null,"Poids à vide en ordre de marche sur l’essieu avant","PV.AV",{"$error":"#DIV/0!"},"Volume carburant"]
[null,"Poids à vide en ordre de marche sur l’essieu arrière","PV.AR",{"$error":"#DIV/0!"},"Type carburant GO ou ES","GO"]
[null,"Poids à vide en ordre de marche","PV.Total = PV.AV+PV.AR",{"$error":"#DIV/0!"},"Densité carburant",0.84]
[null,"Charge maximale autorisée sur l’essieu avant","Pmax.AV",null,"Distance carburant par rapport à l’essieu avant"]
[null,"Charge maximale autorisée sur l’essieu arrière","Pmax.AR",null,"Taux remplissage réservoir carburant lors de la pesée"]
[null,"Nombre de passagers y compris conducteur","N",null,"Volume AdBlue"]
[null,"Empattement","E",null,"Densité AdBlue",1.09]
[null,"Charge maximale autorisée au point d’attelage","S",null,"Distance AdBlue par rapport à l’essieu avant"]
[null,"Distance du point d’attelage à l’axe de l’essieu arrière",null,null,"Taux remplissage réservoir AdBlue lors de la pesée"]
[null,"Longueur de la zone de cargaison",null,null,null,"AV","AR","Total"]
[null,"Porte-à-faux arrière utile ",null,null,"Masse carburant manquant",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0]
[null,"Distance du centre de gravité du chargement à l'essieu arrière",null,0,"Masse AdBlue manquant",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0]
[null,"Charge utile",null,{"$error":"#DIV/0!"},"Poids à vide avec carburant et AdBlue complet",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[]
[null,"RECEVABILITÉ EN CATÉGORIE N SELON 2007/46 Annexe II partie A §3 ou 2018/858 Annexe I partie A §3"]
[null,null,"Valeur","Critère"]
[null,"Nombre de places :",0,7]
[null,"Charge utile :",{"$error":"#DIV/0!"},100]
[null,"Longueur minimale de la zone de cargaison :",0,0]
[0]
[null,"RÉPARTITION DE LA MASSE DES OCCUPANTS"]
[null,"Occupants","Distance par rapport à l’essieu avant (m)","Nombre d’occupants"]
[null,"rangée de sièges n°1"]
[null,"rangée de sièges n°2"]
[null,"rangée de sièges n°3"]
[]
[null,"RÉPARTITION DE LA CHARGE UTILE SELON 1230/2012"]
[null,null,null,"VÉHICULE AU PTAC","VÉHICULE AU PTAC + ATTELAGE"]
[null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,null,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"Élément considéré","Distance par rapport à l’essieu avant (m)","masse de l’élément (kg)","masse de l’élément (kg)"]
[null,"Charge maximale autorisée au point d’attelage",0,0]
[null,"Coffre n°1"]
[null,"Coffre n°2"]
[null,"Coffre n°3"]
[null,"Coffre n°4"]
[null,"Coffre n°5"]
[null,"Coffre n°6"]
[null,"Coffre n°7"]
[null,"Coffre n°8"]
[null,"Coffre n°9"]
[null,"Coffre n°10"]
[null,"Chargement dans la zone de cargaison",0]
[]
[null,null,"Masse à vide",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,"Passagers",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,"Attelage",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,null,"Chargement",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[]
[null,null,"VÉRIFICATION DES CHARGES MAXIMALES",null,null,"Critère"]
[null,null,"Masse totale",0,0,0]
[null,null,"Charge sur l’essieu avant",0,0,0]
[null,null,"Charge sur l’essieu arrière",0,0,0]
[null,null,"Répartition de charge sur l’avant",0,0,"30 % | 20 %"]